Минимальный комплект оборудования для ультразвукового контроля трубопроводов малого диаметра с применением датчиков на фазированной решетке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп SyncScan (PA16:64+UT) | 1 |
| 2 | Программное обеспечение Small Pipe Girth Weld Solution | 1 |
| 3 | Сканирующее устройство LPS-01\* | 1 |

В комплект сканирующего устройства LPS-01 входит ручная подача контактной жидкости, набор из 13 притертых призм (для диаметров от 20 мм до 170 мм), преобразователь на фазированной решетке (частота, количество элементов – по запросу при заказе).