|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** |
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп SyncScan (1 TOFD/UT) | 1 |
| 2 | Преобразователь TOFD T5-6L | 2 |
| 3 | Комплект призм для датчиков TOFD (призма TFB-45-UN-I – 2 шт., призма TFB-60-UN-I – 2 шт., призма TFB-70-UN-I – 2 шт.) | 1 |
| 4 | Сканирующее устройство PTS-P05 (с держателями для двух датчиков) | 1 |
| 5 | Кабель 2 Lemo 00 - 2 Lemo 00 | 1 |
| 6 | Ручная подача контактной жидкости IH-05 | 1 |
| 7 | Калибровочный блок TOFD\* | 1 |

Минимальный комплект оборудования для ультразвукового контроля методом TOFD.

Толщина калибровочного блока по запросу.